{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["土壤","地下水","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"土壤","index":0,"n_rows":20,"n_cols":15,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,1,12],[1,13,1,14]]}
["洋县海创2021年土壤监测结果"]
["序号","污染物","限值","TK01垃圾仓",null,"TK02焚烧、余热锅炉发电综合车间",null,"TK03飞灰固化车间",null,"TK04渗滤液处理站与污水处理站中间",null,"TK05污泥压滤间",null,"TK06危废暂存间"]
[{"$nulls":3},"排放浓度mg/kg","判定结果","排放浓度mg/kg","判定结果","排放浓度mg/kg","判定结果","排放浓度mg/kg","判定结果","排放浓度mg/kg","判定结果","排放浓度mg/kg","判定结果"]
[1,"镉","65mg/kg",0.25,"合格",0.22,"合格",0.11,"合格",0.24,"合格",{"v":0.1,"d":"0.10"},"合格",0.27,"合格"]
[2,"汞","38mg/kg",0.069,"合格",0.069,"合格",0.078,"合格",0.057,"合格",0.056,"合格",0.072,"合格"]
[3,"铅","800mg/kg",27.2,"合格",26.8,"合格",22.5,"合格",26.6,"合格",21.8,"合格",{"v":28,"d":"28.0"},"合格"]
[4,"砷","60mg/kg",12.8,"合格",14.2,"合格",14.3,"合格",15.3,"合格",14.3,"合格",14.1,"合格"]
[5,"铬","/",82,"/",67,"/",82,"/",85,"/",70,"/",72,"/"]
[6,"铜","18000mg/kg",36,"合格",36,"合格",35,"合格",39,"合格",34,"合格",34,"合格"]
[7,"镍","900mg/kg",30,"合格",31,"合格",36,"合格",44,"合格",28,"合格",33,"合格"]
[8,"锌","/",86,"/",86,"/",77,"/",108,"/",76,"/",88,"/"]
[9,"锰","/",325,"/",615,"/",641,"/",725,"/",598,"/",592,"/"]
[10,"钴","70mg/kg",11.6,"合格",12.1,"合格",13.3,"合格",12.1,"合格",12.3,"合格",12.6,"合格"]
[11,"硒","/",0.078,"/",0.042,"/",0.072,"/",0.092,"/",0.088,"/",{"v":0.05,"d":"0.050"},"/"]
[12,"钒","752mg/kg",92.7,"合格",95.7,"合格",98.9,"合格",102,"合格",90.2,"合格",95.2,"合格"]
[13,"锑","180mg/kg",1.5,"合格",1.6,"合格",1.5,"合格",1.8,"合格",1.4,"合格",1.5,"合格"]
[14,"铊","/",0.5,"/",0.7,"/",0.7,"/",0.6,"/",0.6,"/",0.7,"/"]
[15,"铍","29mg/kg",2.69,"合格",2.73,"合格",2.72,"合格",2.78,"合格",2.25,"合格",2.64,"合格"]
[16,"钼","/",0.7,"/",0.7,"/",0.7,"/",{"v":1,"d":"1.0"},"/",0.7,"/",0.7,"/"]
[17,"二噁英类","0.00004mg/kg",9.7e-7,"合格",4e-7,"合格",2.8e-7,"合格",9.8e-7,"合格",1.8e-7,"合格",2.4e-7,"合格"]

{"sheet":"地下水","index":1,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8]]}
["洋县海创2021年地下水监测结果"]
["序号","污染物","限值","1#监测井",null,"2#监测井",null,"3#监测井"]
[{"$nulls":3},"排放浓度\nmg/L","判定结果","排放浓度\nmg/L","判定结果","排放浓度\nmg/L","判定结果"]
[1,"锰","0.1mg/L",0.00166,"合格",0.00015,"合格",0.0072,"合格"]
[2,"铁","0.3mg/L",0.04,"合格",0.05,"合格",0.06,"合格"]
[3,"锌","1.0mg/L",0.00123,"合格","未检出","合格",0.00207,"合格"]
[4,"氰化物","0.05mg/L","未检出","合格","未检出","合格","未检出","合格"]
[5,"硒","0.01mg/L","未检出","合格",0.00046,"合格",0.00053,"合格"]
[6,"铍","0.002mg/L","未检出","合格",6e-5,"合格","未检出","合格"]
[7,"钡","0.70mg/L",0.047,"合格",0.0513,"合格",0.0817,"合格"]
[8,"镍","0.02mg/L",0.00036,"合格","未检出","合格",0.00107,"合格"]
[9,"氨氮","0.5mg/L",0.149,"合格",0.252,"合格",{"v":0.21,"d":"0.210"},"合格"]
[10,"硫酸盐","250mg/L",20,"合格",20,"合格",95,"合格"]
[11,"挥发性酚类","0.002mg/L","0.0003ND","合格","0.0003ND","合格","0.0003ND","合格"]
[12,"氯化物","250mg/L",14.7,"合格",31.4,"合格",34.3,"合格"]
[13,"铜","1.0mg/L","0.006ND","合格","0.006ND","合格","0.006ND","合格"]
[14,"镉","0.005mg/L","0.00005ND","合格","0.00005ND","合格","0.00005ND","合格"]
[15,"铅","0.01mg/L","0.00009ND","合格","0.00009ND","合格","0.00009ND","合格"]
[16,"砷","0.01mg/L","0.0003ND","合格","0.0003ND","合格","0.0003ND","合格"]
[17,"六价铬","0.05mg/L","0.004ND","合格","0.004ND","合格","0.004ND","合格"]
[18,"汞","0.001mg/L","0.00004ND","合格","0.00004ND","合格","0.00004ND","合格"]
[19,"溶解性总固体","1000mg/L",377,"合格",431,"合格",554,"合格"]
[20,"高锰酸盐指数","3.0mg/L",1.2,"合格",0.6,"合格",1.1,"合格"]
[21,"总硬度","450mg/L",228,"合格",255,"合格",400,"合格"]
[22,"硝酸盐氮","20mg/L",2.1,"合格",1.9,"合格",2,"合格"]
[23,"亚硝酸盐氮","1mg/L",0.018,"合格",{"v":0.02,"d":"0.020"},"合格",0.021,"合格"]
[24,"氟化物","1.0mg/L",0.36,"合格",0.3,"合格",0.31,"合格"]
[25,"总大肠菌群","3.0mg/L","未检出","合格","未检出","合格","未检出","合格"]
[26,"细菌总数","100CFU/mL",54,"合格",70,"合格",30,"合格"]
[27,"总铬","/",0.00324,"/",0.00358,"/",0.0022,"/"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}